(module "530481210" (layer F.Cu)
  (descr "53048-1210-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -6.875 -1.275) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -6.875 -1.275) (layer F.Fab))
  (fp_text value "530481210" (at -6.875 -1.275) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.250 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.500 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.750 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.000 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.250 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.500 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -8.750 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -10.000 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -11.250 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -12.500 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -13.750 -0) (size 0.900 0.900) (drill 0.55) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 53048-1210.stp
    (at (xyz -0.27086614623783 0.13700787476667 0.074015747843765))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
