(module "532610371" (layer F.Cu)
  (descr "53261-0371-1")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at 0.000 -1.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -1.25) (layer F.Fab))
  (fp_text value "532610371" (at 0.000 -1.25) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.250 -2.9 0) (size 0.800 1.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0.000 -2.9 0) (size 0.800 1.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.250 -2.9 0) (size 0.800 1.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP1 smd rect (at -3.800 -0 0) (size 2.100 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MP2 smd rect (at 3.800 -0 0) (size 2.100 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 53261-0371.stp
    (at (xyz 0 -0.014566929321589 0.070866139854972))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
