(module "559171210" (layer F.Cu)
  (descr "55917-1210-3")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 5.000 2.25) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 5.000 2.25) (layer F.Fab))
  (fp_text value "559171210" (at 5.000 2.25) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 5) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.000 5) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.000 5) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.000 5) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8.000 5) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 10.000 5) (size 1.381 1.381) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -2.000 -1.7) (size 1.4 1.4) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 55917-1210.stp
    (at (xyz 0.19685039370079 0.088976377577294 0.0023622046716101))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
