(module "559320810" (layer F.Cu)
  (descr "55932-0810-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 6.400 -0.35) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 6.400 -0.35) (layer F.Fab))
  (fp_text value "559320810" (at 6.400 -0.35) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 4.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 6.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 8.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 12.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 14.000 -0) (size 1.300 1.300) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at 16.000 -1.9) (size 1.3 1.3) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 55932-0810.stp
    (at (xyz 0.27716535282886 -0.0039370079326817 -0.0043307086379509))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
