(module easyeda2kicad:P600_BD8.9-L8.9-P12.90-D1.4-RD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value P600_BD8.9-L8.9-P12.90-D1.4-RD (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -7.00 0.00 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(pad 2 thru_hole circle (at 7.00 0.00 0.00) (size 2.30 2.30) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5000224))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/5KP36A/5KP36A.3dshapes/P600_D8.0-L7.5-P14.0.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 3.500))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)