(module "61000618221" (layer F.Cu)
  (descr "61000618221-2")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at -0.000 0.225) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.000 0.225) (layer F.Fab))
  (fp_text value "61000618221" (at -0.000 0.225) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -6.350 1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.810 -1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.270 1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.270 -1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 3.810 1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 6.350 -1.5 0) (size 1.000 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
