(module 643488-1 (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 5.08 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CON3_1X3_P200-RA_MNL_TYC (at 5.08 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.524) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.54 -2.54) (size 2.54 2.54) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 12.7 -2.54) (size 2.54 2.54) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 np_thru_hole circle (at 1.27 -10.16) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers))
  (pad 7 np_thru_hole circle (at 8.89 -10.16) (size 3.9878 3.9878) (drill 3.9878) (layers))
)
