(module "691412320008" (layer F.Cu)
  (descr "691412320008-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -14.080 -1.3) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -14.080 -1.3) (layer F.Fab))
  (fp_text value "691412320008" (at -14.080 -1.3) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.810 -5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.620 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -11.430 -5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -15.240 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -19.050 -5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -22.860 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -26.670 -5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 691412320008.stp
    (at (xyz -0.28385826921838 -0.18503936256949 0.0283464578193))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
