(module "703W0052" (layer F.Cu)
  (descr "703W-00/52-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference REF** (at 7.000 -7.35) (layer F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 7.000 -0) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 14.000 -0) (size 2.700 2.700) (drill 1.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -12.750 -7.3) (size 5.250 5.250) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 26.750 -7.3) (size 5.250 5.250) (drill 3.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 703W-00_52.stp
    (at (xyz 0.58976376150537 0.46338584479385 0.54055116308017))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
