(module "705430109" (layer F.Cu)
  (descr "70543-0109-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -5.080 -0.76) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -5.080 -0.76) (layer F.Fab))
  (fp_text value "705430109" (at -5.080 -0.76) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.635 1.635) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.540 -0) (size 1.635 1.635) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.080 -0) (size 1.635 1.635) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.620 -0) (size 1.635 1.635) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -10.160 -0) (size 1.635 1.635) (drill 1.09) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 70543-0109.stp
    (at (xyz -0.1999999969963 0 0.29527559055118))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
