(module "730990" (layer F.Cu)
  (descr "73099-0-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 14.800 5.08) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 14.800 5.08) (layer F.Fab))
  (fp_text value "730990" (at 14.800 5.08) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 10.16) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 10.160 10.16) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.160 -0) (size 1.950 1.950) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.800 5.08) (size 3.300 3.300) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 73099-0.stp
    (at (xyz 0.14999999774723 -0.1999999969963 0.13385827147116))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
