(module "7460305" (layer F.Cu)
  (descr "7460305")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "7460305" (at 0.000 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -3.810 3.81) (size 2.200 2.200) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.270 3.81) (size 2.200 2.200) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 1.270 3.81) (size 2.200 2.200) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.810 3.81) (size 2.200 2.200) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.810 -3.81) (size 2.200 2.200) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.270 -3.81) (size 2.200 2.200) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.270 -3.81) (size 2.200 2.200) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -3.810 -3.81) (size 2.200 2.200) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 7460305.stp
    (at (xyz 0 0 0.2755905511811))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -90 0))
  )
)
