(module "750813134" (layer F.Cu)
  (descr "750813134-2")
  (tags "Transformer")
  (fp_text reference T** (at 6.100 6.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 6.100 6.75) (layer F.Fab))
  (fp_text value "750813134" (at 6.100 6.75) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 2.7) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 5.4) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 8.1) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 10.8) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 0.000 13.5) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 12.200 12) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 12.200 8.5) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 12.200 5) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 12.200 1.5) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 750813134.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
