(module "750871030" (layer F.Cu)
  (descr "750871030-2")
  (tags "Transformer")
  (fp_text reference T** (at 7.945 7) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 7.945 7) (layer F.Fab))
  (fp_text value "750871030" (at 7.945 7) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.130 2.130) (drill 1.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 3.5) (size 2.130 2.130) (drill 1.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0.000 7) (size 2.130 2.130) (drill 1.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0.000 10.5) (size 2.130 2.130) (drill 1.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 0.000 14) (size 2.130 2.130) (drill 1.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 17.000 14.5) (size 2.130 2.130) (drill 1.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 17.000 9.5) (size 2.130 2.130) (drill 1.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.000 4.5) (size 2.130 2.130) (drill 1.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 17.000 -0.5) (size 2.130 2.130) (drill 1.42) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 750871030.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
