(module "78171-0003" (layer F.Cu)
  (descr "78171-0003")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at -0.398 1.62967) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.398 1.62967) (layer F.Fab))
  (fp_text value "78171-0003" (at -0.398 1.62967) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.2 0 0) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0 0) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.2 0 0) (size 0.7 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.375 3.75 0) (size 0.75 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.375 3.75 0) (size 0.75 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 78171-0003.stp
    (at (xyz 0 -0.073622047431826 0.05708661605054))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
