(module "874370243" (layer F.Cu)
  (descr "87437-0243-3")
  (tags "Connector")
  (attr smd)
  (fp_text reference J** (at -1.750 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -1.750 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "874370243" (at -1.750 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.225 -0.75 90) (size 0.850 3.550) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.225 0.75 90) (size 0.850 3.550) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.675 -0.75 90) (size 0.850 2.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.675 0.75 90) (size 0.850 2.650) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model 87437-0243.stp
    (at (xyz 0.0062992124576268 0 0.1133858312772))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -180 -90))
  )
)
