(module "877601216" (layer F.Cu)
  (descr "87760-1216-4")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 4.350 2.675) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 4.350 2.675) (layer F.Fab))
  (fp_text value "877601216" (at 4.350 2.675) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0.000 2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.000 2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 4.000 2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.000 2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 8.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8.000 2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 10.000 2) (size 1.400 1.400) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 87760-1216.stp
    (at (xyz 0.19685039370079 -0.059055118110236 0.086614175105658))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -180 0 -180))
  )
)
