(module "916125031" (layer F.Cu)
  (descr "9-1612503-1-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 6.250 -2.1) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 6.250 -2.1) (layer F.Fab))
  (fp_text value "916125031" (at 6.250 -2.1) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 2.175 2.175) (drill 1.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.500 -0) (size 2.175 2.175) (drill 1.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 2.175 2.175) (drill 1.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.500 -0) (size 2.175 2.175) (drill 1.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 12.500 -0) (size 2.175 2.175) (drill 1.45) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -3.550 0.2) (size 3.510 3.510) (drill 2.34) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 16.050 0.2) (size 3.510 3.510) (drill 2.34) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 9-1612503-1.stp
    (at (xyz 0.2381889838872 0.08543307386984 0.094881893142941))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
