(module "938" (layer F.Cu)
  (descr "938-3")
  (tags "Display")
  (fp_text reference DS** (at 8.750 -14.026) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 8.750 -14.026) (layer F.Fab))
  (fp_text value "938" (at 8.750 -14.026) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.500 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 7.500 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.000 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 12.500 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.000 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 17.500 -0) (size 1.665 1.665) (drill 1.11) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -5.702 -0) (size 3.750 3.750) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 23.202 -0) (size 3.750 3.750) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at 23.202 -29.158) (size 3.750 3.750) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at -5.702 -29.158) (size 3.750 3.750) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 938.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
