(module easyeda2kicad:SOT-223-4_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.83) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-223-4_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BL (at 0 6.83) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -2.30 2.83 -90.00) (size 2.47 0.98) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.00 2.83 -90.00) (size 2.47 0.98) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 2.30 2.83 -90.00) (size 2.47 0.98) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 -2.83 -90.00) (size 2.47 3.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AMS1117-3.3S/AMS1117-3.3S.3dshapes/SOT-223-4_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)