(module easyeda2kicad:TO-252-3L_L6.6-W6.1-P4.60-LS9.5-BR-CW (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.3) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-252-3L_L6.6-W6.1-P4.60-LS9.5-BR-CW (at 0 6.3) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at -3.29 0.00 0.00) (size 6.50 6.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 3.29 2.30 0.00) (size 2.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 3.29 -2.30 0.00) (size 2.80 1.30) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/AP60P03D/AP60P03D.3dshapes/TO-252-3L_L6.6-W6.1-P4.60-LS9.5-BR-CW.wrl"
		(offset (xyz -0.830 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)