(module "ARJM11D7114ABEW2" (layer F.Cu)
  (descr "ARJM11D7-114-AB-EW2-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -5.584 6.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -5.584 6.5) (layer F.Fab))
  (fp_text value "ARJM11D7114ABEW2" (at -5.584 6.5) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.270 -2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -2.540 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -3.810 -2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.080 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -6.350 -2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.620 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -8.890 -2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -10.160 -0) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -11.430 -2.54) (size 1.446 1.446) (drill 0.89) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad L1 thru_hole circle (at -12.515 8.9) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad L2 thru_hole circle (at -12.515 10.93) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad L3 thru_hole circle (at 1.085 8.9) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad L4 thru_hole circle (at 1.085 10.93) (size 1.530 1.530) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 2.160 3.3) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -13.590 3.3) (size 2.355 2.355) (drill 1.57) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 np_thru_hole circle (at 0.000 6.35) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 np_thru_hole circle (at -11.430 6.35) (size 3.25 3.25) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ARJM11D7-114-AB-EW2.stp
    (at (xyz -0.21968503636638 -0.24685039294986 -0.0055118110470884))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
