(module Sensor:Aosong_DHT11_5.5x12.0_P2.54mm (layer F.Cu) (tedit 658487D2)
  (descr "Temperature and humidity module, http://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/DHT11.pdf")
  (tags "Temperature and humidity module")
  (fp_text reference REF** (at -1 -3.5) (layer F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Sensor.3dshapes/Aosong_DHT11_5.5x12.0_P2.54mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
