(module "B3U1100PM" (layer F.Cu)
  (descr "B3U-1100PM-3")
  (tags "Switch")
  (attr smd)
  (fp_text reference S** (at 0.000 0.475) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.475) (layer F.Fab))
  (fp_text value "B3U1100PM" (at 0.000 0.475) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 1.700 -0 0) (size 0.800 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.700 -0 0) (size 0.800 1.700) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.000 1.65 0) (size 0.800 1.100) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model B3U-1100PM.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
