(module BAT_6S-AA (layer F.Cu) (tedit 629DEBC2)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -27.075 -9.385 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value BAT_6S-AA (at -24.535 9.415 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -20.425 0.0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 20.425 0.0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad + thru_hole circle (at -27.2 0.0) (size 1.785 1.785) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad - thru_hole circle (at 27.2 0.0) (size 1.785 1.785) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -27.2 -7.1) (size 1.67 1.67) (drill 1.67) (layers *.Cu *.Mask))
)