(module "BZT52HB15115" (layer F.Cu)
  (descr "SOD123F_2022")
  (tags "Zener Diode")
  (attr smd)
  (fp_text reference Z** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "BZT52HB15115" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.400 -0 90) (size 1.200 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.400 -0 90) (size 1.200 1.200) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model BZT52H-B15,115.stp
    (at (xyz 0.099606298086211 0.060236219346054 -0.064960628982604))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
