(module Bourns_Inc.-MOV-07D471KTR-MFG (layer F.Cu) (tedit 5EF18D21)
(fp_text reference REF** (at -4.5000000000 -3.3000000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 thru_hole rect (at -2.5000000000 -0.5000000000 )(size 1.3500000000 1.3500000000)(drill 0.85)(layers *.Cu))
(pad 2 thru_hole circle (at 2.5000000000 0.5000000000 )(size 1.3500000000 1.3500000000)(drill 0.85)(layers *.Cu))
(model eec.models/Bourns_Inc._-_MOV-07D471KTR.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
