(module CAPC5750X250N (layer F.Cu) (tedit 626F8005)
  (attr smd)
  (fp_text reference CAPC5750X250N (at -2.65 -3.3) (layer F.SilkS))
  (fp_text value VAL** (at -2.4 3.3) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd rect (at 2.9845 0) (size 0.96 5.41) (layers F.Cu F.Paste))
  (pad 1 smd rect (at -2.925 0) (size 0.96 5.41) (layers F.Cu F.Paste))
)
