(module "CAPC6153X500N" (layer F.Cu)
  (descr "KRM55 L=6.1mm W=5.3mm T=4.8mm")
  (tags "Capacitor")
  (attr smd)
  (fp_text reference C** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CAPC6153X500N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -2.53 0 0) (size 1.86 5.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.53 0 0) (size 1.86 5.52) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model KRM55TR71H226MH01K.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
