(module "CAPPM7360X430N" (layer F.Cu)
  (descr "6mm x 7.3mm")
  (tags "Capacitor Polarised")
  (attr smd)
  (fp_text reference C** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CAPPM7360X430N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.1 0 0) (size 2.35 4.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.1 0 0) (size 2.35 4.15) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model T543O476M050ATE060.stp
    (at (xyz -0.14448819198008 -0.12401575178612 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
