(module "CAPPRD500W65D1000H1300" (layer F.Cu)
  (descr "10mm*12mm")
  (tags "Capacitor Polarised")
  (fp_text reference C** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CAPPRD500W65D1000H1300" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.275 1.275) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 5 0) (size 1.275 1.275) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (model A750MS108M1CAAE013.stp
    (at (xyz 0.098425196850394 0 0.51181102362205))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 -90 0))
  )
)
