(module "CCG30" (layer F.Cu)
  (descr "CCG30")
  (tags "Undefined or Miscellaneous")
  (fp_text reference U** (at -0.167 12.882) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.167 12.882) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CCG30" (at -0.167 12.882) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at -10.16 2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -10.16 10.16) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -10.16 15.24) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 10.16 22.86) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 10.16 12.7) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.16 2.54) (size 1.65 1.65) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model CCG30-24-05S.stp
    (at (xyz 0 -0.49999999249075 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
