(module easyeda2kicad:C0603 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value C0603 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 smd rect (at 0.70 0.00 0.00) (size 0.80 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.70 0.00 0.00) (size 0.80 0.90) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CL10X105KO8NNPC/CL10X105KO8NNPC.3dshapes/C0603_L1.6-W0.8-H0.8.wrl"
		(offset (xyz -0.500 -0.130 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)