(module "CONREVSMA002G" (layer F.Cu)
  (descr "CONREVSMA002-G-1-ren2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -4.012 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -4.012 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "CONREVSMA002G" (at -4.012 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 2.100 2.100) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.550 2.55) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.550 2.55) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.550 -2.55) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.550 -2.55) (size 2.250 2.250) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (model CONREVSMA002-G.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 90))
  )
)
