(module easyeda2kicad:KEY-TH_CPG1511F01S0X (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.27) (layer F.SilkS))
	(fp_text value KEY-TH_CPG1511F01S0X (at 0 5.27) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.17 1.27 0.00) (size 2.40 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 2 thru_hole circle (at 3.17 -1.27 0.00) (size 2.40 2.40) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad "" thru_hole circle (at 0.63 3.81) (size 4.20 4.20) (drill 4.20) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/CPG1511F01S03/CPG1511F01S03.3dshapes/KEY-TH_L15.6-W14.0-H15.3.wrl"
		(offset (xyz 0.630 -3.810 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)