(module Capacitor_SMD:CP_Elec_10x12.6 (layer F.Cu) (tedit 62A897B8)
  (descr "SMD capacitor, aluminum electrolytic, Panasonic F12, 10.0x12.6mm")
  (tags "capacitor electrolytic")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CP_Elec_10.5x5.0 (at 0 7) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd roundrect (at 4.95 0) (size 4.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.132))
  (pad 1 smd roundrect (at -4.95 0) (size 4.9 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.132))
  (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_10x12.6.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
