(module CP_Elec_3x5.3 (layer F.Cu) (tedit 62394351)
  (descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 3x5.3, Cornell Dubilier Electronics ")
  (tags "Capacitor Electrolytic")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CP_Elec_3x5.3 (at 0 2.7) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -1.5 0) (size 2.2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 0) (size 2.2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_3x5.3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
