(module Capacitor_SMD:CP_Elec_5x5.3 (layer F.Cu) (tedit 61F82BA0)
  (descr "SMD capacitor, aluminum electrolytic, Nichicon, 5.0x5.3mm")
  (tags "capacitor electrolytic")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.7) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CP_Elec_5x5.3 (at 0 3.7) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 2.2 0) (size 3 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.2 0) (size 3 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_5x5.3.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
