(module Capacitor_SMD:CP_Elec_6.3x7.7 (layer F.Cu) (tedit 62D6D268)
  (descr "SMD capacitor, aluminum electrolytic, Nichicon, 6.3x7.7mm")
  (tags "capacitor electrolytic")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -4.35) (layer F.SilkS))
  (pad 2 smd roundrect (at 2.7 0) (size 3.5 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15625))
  (pad 1 smd roundrect (at -2.7 0) (size 3.5 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.15625))
  (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_6.3x7.7.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
