(module CP_Elec_8x10 (layer F.Cu) (tedit 62D576E0)
  (descr "SMD capacitor, aluminum electrolytic, Nichicon, 8.0x10mm")
  (tags "capacitor electrolytic")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -5.2) (layer F.SilkS))
  (fp_text value CP_Elec_8x10 (at 0 5.2) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd roundrect (at -3.25 0) (size 3.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (pad 2 smd roundrect (at 3.25 0) (size 3.5 2.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.1))
  (model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/CP_Elec_8x10.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
