(module Converter_ACDC:Converter_ACDC_HiLink_HLK-PMxx (layer F.Cu) (tedit 5C1AC1CD)
  (descr "ACDC-Converter, 3W, HiLink, HLK-PMxx, THT, http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=54")
  (tags "ACDC-Converter 3W THT HiLink board mount module")
  (fp_text reference REF** (at -3.94 -0.55 90) (layer F.SilkS))
  (fp_text value Converter_ACDC_HiLink_HLK-PMxx (at 15.79 13.85) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 14.68 1.17) (layer F.Fab))
  (pad 4 thru_hole circle (at 29.4 10.2) (size 2.3 2.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 5) (size 2.3 2.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.3 2) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 29.4 -5.2) (size 2.3 2.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Converter_ACDC.3dshapes/Converter_ACDC_HiLink_HLK-PMxx.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
