(module "DIP701W173P500L1288H660Q6N" (layer F.Cu)
  (descr "8197")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DIP701W173P500L1288H660Q6N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -3.505 -5) (size 2.33 2.33) (drill 1.93) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.505 0) (size 2.33 2.33) (drill 1.93) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.505 5) (size 2.33 2.33) (drill 1.93) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.505 5) (size 2.33 2.33) (drill 1.93) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.505 0) (size 2.33 2.33) (drill 1.93) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.505 -5) (size 2.33 2.33) (drill 1.93) (layers *.Cu *.Mask))
  (model 8197.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
