(module "DIPS762W65P254L1016H510Q8N" (layer F.Cu)
  (descr "DIP8")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DIPS762W65P254L1016H510Q8N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 0 2.54) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 5.08) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.62 7.62) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 7.62 5.08) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 7.62 2.54) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 0) (size 1.35 1.35) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
)
