(module DPAK (layer F.Cu) (tedit 645ED1B7)
  (descr "<b>SMD D-PAK</b>")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0.05 -6.15) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DPAK (at -0.9144 0.8636) (layer F.Fab))
  (fp_text user 4 (at -0.3302 -1.8415) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at 0 -1.8528) (size 5.4516 7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 2.2098 4.9276) (size 1.6002 2.9972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.2606 4.9276) (size 1.6002 2.9972) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
