(module DRV5013FAQDBZR (layer F.Cu)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value DBZ0003A_N (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user "Copyright 2016 Accelerated Designs. All rights reserved." (at 0 0) (layer Cmts.User))
  (fp_text user "Designator9" (at -1.778 -2.794) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -0.950001 90) (size 0.599999 1.000001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 0.949998 90) (size 0.599999 1.000001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1.2 0 90) (size 0.599999 1.000001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
