(module easyeda2kicad:VMT3_L1.2-W0.8-P0.40-LS1.2-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value VMT3_L1.2-W0.8-P0.40-LS1.2-BR (at 0 4.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at -0.50 0.00 180.00) (size 0.60 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 0.50 0.40 180.00) (size 0.60 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.50 -0.40 180.00) (size 0.60 0.45) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DTC114EMGT2L/DTC114EMGT2L.3dshapes/VMT3_L1.2-W0.8-P0.40-LS1.2-BR.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)