(module easyeda2kicad:SOT-416_L1.6-W0.8-P1.00-LS1.6-TR-1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.51) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOT-416_L1.6-W0.8-P1.00-LS1.6-TR-1 (at 0 4.51) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at -0.60 0.00 90.00) (size 0.50 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 0.60 -0.51 90.00) (size 0.40 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 0.60 0.51 90.00) (size 0.40 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/DTC124EETL/DTC124EETL.3dshapes/SOT-416_L1.6-W0.8-P1.00-LS1.6-TR-1.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)