(module "DTM1312PAR008" (layer F.Cu)
  (descr "DTM13-12PA-R008-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 10.475 -5.55) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 10.475 -5.55) (layer F.Fab))
  (fp_text value "DTM1312PAR008" (at 10.475 -5.55) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 4.190 -0) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 8.380 -0) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 12.570 -0) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 16.760 -0) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 20.950 -0) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 20.950 6.35) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 16.760 6.35) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 12.570 6.35) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8.380 6.35) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 4.190 6.35) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 0.000 6.35) (size 1.935 1.935) (drill 1.29) (layers *.Cu *.Mask))
  (model DTM13-12PA-R008.stp
    (at (xyz 0.40984251367764 1.126771686584 0.31889765281377))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 -180))
  )
)
