(module D_SMA (layer F.Cu) (tedit 6321213B)
  (descr "Diode SMA (DO-214AC)")
  (tags "Diode SMA (DO-214AC)")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value D_SMA (at 0 2.6) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 -2.5) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at 2 0) (size 2.5 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2 0) (size 2.5 1.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KISYS3DMOD}/Diode_SMD.3dshapes/D_SMA.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
