(module "EC11EBB24C03" (layer F.Cu)
  (descr "EC11E")
  (tags "Undefined or Miscellaneous")
  (fp_text reference U** (at 2.500 -8.262) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 2.500 -8.262) (layer F.Fab))
  (fp_text value "EC11EBB24C03" (at 2.500 -8.262) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad A2 thru_hole circle (at -0.040 -17) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B1 thru_hole circle (at 5.000 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad B2 thru_hole circle (at 5.040 -17) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad C1 thru_hole circle (at 2.500 -0) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad C2 thru_hole circle (at 2.500 -17) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad D1 thru_hole circle (at 0.000 -14.5) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad E1 thru_hole circle (at 5.000 -14.5) (size 1.650 1.650) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -3.000 -7.5) (size 4.708 4.708) (drill 3.1385) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 8.000 -7.5) (size 4.708 4.708) (drill 3.1385) (layers *.Cu *.Mask))
  (model EC11EBB24C03.stp
    (at (xyz 0.098425196850394 0.29370078890342 0.27480315035722))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -180))
  )
)
